СОВЕТЫ О ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЛАВПАРКЕТ» «СЛАВХОЛДИНГ»
МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Важно помнить, что дерево — это природный материал, на который воздействует температура микроклиматических условий и в зависимости от индивидуальных особенностей в древесине происходят непрерывные изменения, она стремится прийти в равновесие с окружающей средой. При относительно большой влажности дерево вбирает влагу в себя и несколько увеличивается в размере. И, наоборот, при небольшой относительной влажности (например, во время отопительного периода зимой) дерево теряет влажность, и паркетные планки несколько уменьшаются в размере.

Как следствие данного явления, во время зимнего отопительного сезона, когда воздух в помещениях чрезмерно пересыхает, швы между паркетными планками расходятся и в полу появляются небольшие щели (возможно, добавляется незначительное коробление паркетных планок). Это не является недостатком паркетного пола, а свидетельствует о натуральности деревянного покрытия.

Для того чтобы избежать появления щелей, необходимо поддерживать правильную влажность воздуха, что благотворно скажется не только на состоянии Вашего паркета, но, прежде всего, на ВАШЕМ ЗДЕРОВЬЕ и здоровье Ваших близких, особенно детей. Создание правильного микроклимата в помещении облегчает дыхание, улучшает сон, предотвращает сухость и старение тела т.е. в этом помещении становится более комфортно. Оптимальные параметры микроклимата в помещениях: температура около +200С, относительная влажность воздуха от 45 до 60%. Для контроля параметров микроклимата имеются специальные приборы – терм гигрометры, а для повышения влажности- прекрасные увлажнители воздуха.

При повышенной влажности в помещении (например, в домах- новостройках или при проведении в квартире ремонтных работ с использованием «мокрых» процессов) паркетные планки расширяются навстречу друг другу и их кромки начинают приподниматься, давая так называемый эффект «лодочки». Однако при регулярном проветривании и отоплении комнат избыточная влажность уходит наружу и паркетный пол постепенно стабилизируется

Внимание!!! Важно знать, что при проветривании помещения, квартиры, путём частичного открытия окна, форточек, заметно падает температура, особенно влажность в помещении, квартире, особенно зимой во время отопительного периода.
Внимание!!! Важно знать в случаи визуального изменения внешнего состояния паркетного пола (коробления паркетных планок, образование небольших щелей) это не говорит о недостатке паркета. Просто срочно нужно обратить внимание на температуру и влажность в помещении. Это является единственным недостатком паркета из натурального дерева. Паркет как живой он реагирует на небольшие изменения влажности и температуры в помещении. Здесь расстраиваться ненужно, просто паркет ищет свое место, как бы проходит стабилизация паркетных полов. Со временем эти изменения уменьшаются и все стабилизируется. И практически все прекращается, и паркет лежит уже стабильно и надежно.
УХОД ЗА ПОЛОМ

Лаковый слой – это в первую очередь защита дерева от истирания, влаги и грязи. Так как покрытие лаком паркетного или деревянного пола производится вручную, а не распылителем как в мебельной промышленности, нельзя предотвратить незначительное образование мелких пузырьков и неровностей. Они не оказывают влияния на защитные свойства лакового покрытия, а в процессе эксплуатации пола постепенно исчезают с поверхности лака.

С течением времени лаковый слой истирается и тем быстрее, чем выше нагрузка на пол. Грязь и пыль на подошвах обуви, ножки мебели, различные другие предметы царапают лаковое покрытие. Только регулярное применение защитно-декоративных специальных покрытий для ухода за полами предотвращают преждевременное истирание лакового слоя, а следовательно, значительно увеличивает срок службы паркетных полов до их пера шлифовке и нового покрытия лаком.

По возможности, начинайте эксплуатацию Вашего паркетного пола через несколько дней после укладки. Свежее лаковое покрытие должно высохнуть от 8 до 12 часов. В это время по полу ходить нельзя, открывать и проветривать помещение нельзя!!! В течении двух недель нужно соблюдать щадящий режим и эксплуатировать покрытый лаком паркет с большой осторожностью. Мебель следует ставить аккуратно, не двигая её по паркету. При временной точечной установке, при разборке, сборке, при ремонте мебели подкладывать плотный «дышащий» материал типа двп, гофра-картон, и.т.д.» чтобы не помять и не поцарапать паркет». При уборке пола не применять воду!!

Важно знать!!! На длительный период нельзя закрывать новый пол «паркет» частично «т.е. положить лист д.в.п. посредине помещения» может произойти потемнение паркета в местах, где он не закрыт от воздействия солнечных лучей.
 Через 14 дней можно начинать ухаживать за полом (для готового - покрытого лаком в заводских условиях паркета, уход можно начинать сразу). Покрытые лаком паркетные полы протираются мягкой тряпкой, волосяной щёткой или чистятся пылесосом. Небольшие загрязнения и следы от обуви слегка влажной тряпкой.

Не допускается применение для очистки лака жёстких предметов или материалов, содержащих абразивы. Это неизбежно повредит лаковый слой, в результате чего в дерево проникнут влага и грязь

Средство по уходу за паркетом, равномерно наносят на пол, при помощи сухой мягкой тряпки, очень тонким слоем. Места сильных загрязнений или следы от резиновых подошв нужно протереть дополнительно.

В тренировочных залах и спортивных залах общего назначения, куда входят только в спортивной обуви, не применяются защитные средства, содержащие воск. Здесь необходимо использовать специальные средства для спортивных залов.

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ СРЕДСТВА ПО УХОДУ???

Полы, где нет большой нагрузки (в квартирах) - по необходимости, ориентировочно один раз в два месяца.

Полы со средней нагрузкой (на лестницах, коридорах, офисах) - каждые 2е – 4е недели.

Полы в местах с повышенной нагрузкой (кафе, школы, магазины) – каждые 8-14 дней.

Полы в местах с экстремальной нагрузкой (перед лифтами, у входных дверей, в коридорах) – так часто, чтобы на лаковом покрытии всегда оставался тончайший защитный слой.

КАК ПРОТИРАТЬ ПАРКЕТ???

При регулярном текущем уходе в воду для протирания паркета рекомендуется добавлять «средство по уходу и защите паркета» в соответствии с инструкцией по применению. Таким образом, Вы удаляете с паркета грязь и одновременно наносите на него защитное средство.

Основательная уборка пола вручную или машинами необходима только в случае, если пол сильно загрязнён, и имеются затвердевшие пятна грязи, которые нельзя удалить при обычной уборке. При необходимости, дополнительно используются специальные пятновыводители. 
Внимание!!! Паркет можно протирать только хорошо отжатой влажной тканью или губкой. Непосредственное заливание воды со средством по уходу недопустимо. Случайно пролитый на пол состав для ухода необходимо сразу же убрать сухой мягкой тряпкой.

Пол, покрытый маслом, сложнее содержать в чистоте, чем лакированный. Он быстрее пачкается, особенно в начальный период эксплуатации. Только тогда, когда поры уже изрядно насыщены маслом, грязь к полу не прилипает. Для ухода рекомендуется использовать средства, относящихся к тому же комплексу, что и масло для пола. Только систематический уход и реставрация древесины, пропитанной маслом, восстанавливает и сохраняет ее цвет, предотвращает быстрый износ покрытия. 
Сухим способом, в течение первых 8-10 дней эксплуатации нужно обязательно провести сухую уборку. Позже пол, покрытый маслом, чистят пылесосом или подметают. Его также можно протирать сухой тряпкой или шваброй с губкой либо меховой насадкой. Влажным способом. Пол протирают, либо, если это необходимо, моют водой с добавлением специального жидкого мыла на основе растительного масла или средств по уходу, в состав которых входят: вода, эфирные вещества, воск и разные виды растительных масел. Поскольку после мытья пол тускнеет, его нужно отполировать. Это можно сделать шерстяной тряпкой, а лучше - с помощью моно дисковой полировальной машины. 
Периодически. Для придания полу блеска, спустя некоторое время, можно покрыть его твердым воском, натереть масляной мастикой или средством по уходу на масляной основе, а затем отполировать пол однодисковой полировальной машиной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Ножки перемещаемых элементов (стулья, кресла, столы и.т.д.) должны иметь специальные войлочные набойки или под них должны быть подложены коврики. Для кресел и стульев на роликах должны применяться специальные ролики для паркета или они должны устанавливаться на прозрачные специальные пластиковые коврики. Такие же коврики следует использовать под тренажёры, гладильные доски, компьютерные столы и т.п. оборудование.

Защитные свойства лакового покрытия на полах в помещениях с повышенной и экстремальной нагрузкой (офисы, кафе, магазины и т.д.) поддерживаются путём своевременного обновления лака, не допуская его износа до дерева (старый слой шлифуется и лак наносится вновь)

*** При регулярном и правильном уходе, паркетный пол будет долго служить Вам, украшая Ваше жилище, доставляя Вам постоянную радость!!! И гордость за красоту под Вашими ногами. Друзья будут завидовать, и гордится за Вас.

